|  |  |
| --- | --- |
| **名称** | **技术指标参数** |
| **品牌要求** | 海佳彩亮、强力巨彩、皇家显示 |
| **像素管单元** | 物理点间距：≤2.5mm 物理密度：≥160000点/m2 发光点颜色： 1R1G1B基 色：纯红+纯绿+纯蓝 模组分辨率：≥宽128点×高64点模组尺寸: 宽320mm×高160mm |
| **显示屏整屏** | 实际屏体显示面积：5.76（长）×1.92（高）=11.286m2要求整屏面积：5.86（长）×2.02（高）=11.8372 m2模组数量：320mmx160m 216个 物理分辨率：≥(长)2304点×(高)768点= 1769472点最佳视距：2.5～10m最佳视角：水平≥140度，垂直≥130度环境温度：存贮 -20℃ ～ +40℃工作 -20℃ ～ +50℃相对湿度：≤10～90%RH**屏体厚度：便于维修、美观和散热****结构屏：钢构不锈钢包边** |
| **供电** | 工作电压： AC220V±10％平均功耗：≤500W/m2最大功耗： ≤700W/m2 |
| **控制系统** | 控制主机操作系统：WIN 7以上 控制方式：计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示显示卡：DVI显卡多媒体全彩发送卡多媒体全彩接收卡视频处理系统 |
| **主要技术参数** | 1）驱动器件：采用LED专用驱动器件2）驱动方式：1/32扫描，恒流驱动3）扫描频率：≥60帧/秒4）刷新频率：≥1920Hz5）灰度/颜色：红、绿、蓝各12-14bits，可显示43980亿种颜色**6）白平衡亮度：≥600cd/m2**7）亮度调节方式：软件调节256级可调8）输入信号：DVI/VGA，视频(多种制式)RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO YpbPr(HDTV)9）视频输入/输出方式：八路输入/八路输出10）控制系统采用： DVI显卡＋全彩控制卡11）平均无故障时间：≥10000小时12）寿命：8万小时13）平整度：任意相邻像素间≤0.045mm；模块拼接间隙<1mm ；14）亮度均匀性：≥95%15）电源开关：自动开关16）开关电源负荷：5V/40A17）计算机显示模式：800×600;1024×768,1920×102418）有效通讯距离：不低于100m（网线传输） |
| **音响系统** | 定压功放，2个6.5吋专业喇叭 |
| **播放软件** | LED专用播放软件 |
| **质保期** | 三年 |
| **数量** | 1套 |