1. 耳鼻喉手术器械一批，预算90000元；1.镫骨剪，右弯，长8cm，镫骨剪，左弯，长8cm；2.钢丝闭合钳，钳口0.8\*3.5mm，直，长8cm，钢丝闭合钳，钳口0.8\*3.5mm，向右弯，长8cm，钢丝闭合钳，钳口0.8\*3.5mm，向左弯，长8cm；3.镫骨假体测量器，3.5/4.0/4.5mm，弯，长16cm；4.聚四氟乙烯人工镫骨假体测量和截短器，尺寸0.4和0.6mm；5.镫骨足板钩，0.2mm，长16cm，镫骨足板钻孔器，0.3mm/0.4mm/0.6mm,长16cm等。

二、温毯机，预算49500元，壹台；1.采用充气式加温方式，运行温度≥4档，室温档，低档32℃，中档38℃，高档43℃；控温精准度正负偏离≤1.5℃；2.具备两档气流，高速≤37CFM，低速≥32CFM；3.高效空气过滤系统，空气过滤器≤0.2微米；3.设备安全系统：具有图示及报警提示音功能，能监测并显示加温时间，最高温度≤56℃，具备过热警示功能，能提示错误代码，便于保养维修。

三、环氧乙烷气体监测仪/过氧化氢气体监测仪，预算50000元/台,共2台；1.持续、实时、有效监测工作环境中有害气体浓度；2.内置长寿命采样泵；3.报警可显示，声音可调节；4.精确到不低于0.1ppm，响应时间小于140sec；5.配有软件支持，数据随意导出，可图表显示及追溯等。

四、气管插管镜，预算180000,2台；1.采用无顶针双向通气阀（NT阀），气体分子自由进出，液体无法进入，降低误操作风险；2..具有文件管理功能，文件夹可重命名设置，以患者的姓名设置文件名称，方便医护人员对检查患者资料的管理；3.软镜工作软管有效长度≥600mm，软镜插入管外径≤5.2mm，工作管道内径≥2.6mm，成像分辨率：不少于11线对/毫米；4.电子内窥镜图像高清显示器，分辨率1920\*1080，自带5"电容触摸屏，支持双指缩放，屏幕可以放大；5.具有高清画质的HDMI视频输出，可外接高清显示屏同屏显示等功能。

五、多通道输注泵系统，预算120000元，壹套；1.输液工作站的每个组架能插入不少于3个输注模块，即插即用,注射模块和输液模块的个数、位置可任意组合。可实现长时间不间断的级联输液；2.每2-5个组架之间可自由组合在一起，无需辅助工具和任何附件，组合后单列最多可安装15台输注泵；3.输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、点滴模式、序列模式、首剂量模式、梯度模式、微量模式、级联模式（配合多通道输液工作站）；4.单套标准配置：一拖六（5个注射泵和1个输液泵）等。

六、双泵血液透析机，预算260000元，壹台；1.可进行多种血透治疗，采用2块独立CPU芯片，独立操作系统，运行安全稳定；2.采用Coriolis技术的流量计系统，超滤在单向水路进行，每30分钟超滤校正，确保超滤的准确性；3.有3个非接触式、无需校正的电导度计，全程监测RO水及透析液配比，保证透析液配比精准；4.机器高度程序化消毒设计，支持化学消毒、热消毒、热化学消毒等模式，Windows操作视窗，有中文菜单、不小于12英寸液晶显示器，方便操作和日常维护等。