# 国家传染病智能监测预警前置机招标参数

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **重要性** | **指标项** | **指标要求** |
| 1 |  | 产品形态 | 2U机架式服务器，12\*3.5英寸硬盘机箱，含导轨； |
| 2 | ★ | 处理器 | 处理器：配置2颗国产自研CPU，单颗核心数≥32，总核心≥64核，主频≥2.6GHz； |
| 3 |  | 内存 | 容量≥256GB，单颗采用DDR4 3200MHz 32GB内存； |
| 4 |  | 硬盘 | ≥1.92TB SSD硬盘； |
| 5 |  | 接口 | 标配≥4个USB 3.0接口，≥1个千兆网络管理端口，≥1个串口；≥1个VGA接口； |
| 6 |  | 网络 | ≥2块独立电口网卡，1块光口网卡 |
| 7 |  | 电源 | 配置≥2个铂金超高效率电源，支持热插拔及1+1冗余，单电源功率≥900W；  |
| 8 | ★ | 操作系统 | 按要求预装麒麟、欧拉或统信操作系统服务器版并完成系统参数调优，须保证兼容国家传染病智能监测预警前置软件，提供投标厂商与传染病智能检测预警前置软件的相互兼容性认证证书或承诺函； |
| 9 | ★ | 数据库 | 预装openGauss并完成系统参数调优，须保证兼容国家传染病智能监测预警前置软件，投标厂商须提供承诺函； |
| 10 | ★ | 服务要求 | 指导配合医院电子病历厂商改造 |
| 配合医院完成前置软件实施工作：对应的前置软件与电子病历实时镜像库对接，与国家疾控平台调试实现传染病报告卡风险筛查与自动上传对接；实时计算指标联调、核准与对接调试；软件日常维护及故障响应处理。 |
| 医院的CA证书能与国家现有传染病网络直报系统采用的CA证书兼容互认，投标人投标时需出具CA厂家的盖章承诺函。涉及到的相关兼容互认工作及费用由投标人自行承担。 |
| 11 | ★ | 维保要求 | 提供设备三年维保服务，提供原厂三年质保函 |

重要性说明：★代表关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝。